**Принтер пластиковых карт UZCARD:**

* Технология прямой сублимационной цветной печати/ смолисто-серная термопечать;
* Односторонняя печать, печать «в край», комплект обновлений для двусторонней печати;
* Стандартное разрешение: 300х300 точек на дюйм
* Настраиваемое разрешение: 300х600 точек на дюйм

(цветная и монохромная печать) или 300х1200 точек на дюйм ;

* Память по стандарту – 32 МБ (ОЗУ)
* Одинарный входной лоток ёмкостью до 100 карт;
* Выгрузка в накопитель ёмкостью до 100 карт;

**SMART - карт (контактно-бесконтактных)**

* Кодирование на магнитную полосу ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2;
* Кодирование контактных смарт - карт;
* Кодирование бесконтактных смарт -  карт;
* Формат карт: ISO CR80 - ISO 7810,ISO 144438, DESfire, ISO 15693
* Драйвер устройства;
* Программное обеспечение персонализации;
* Гарантийный срок 36 месяцев(на принтер и печатную головку);
* Пуско-наладочные работы;
* Функциональный тест (проверка выполнения оборудованием его функционального назначения, в том числе - выпуск и/или чтение образцов (далее - прогону при стандартных (исходных) настройках машины);
* Инструктаж операторов;
* Консультации в режиме «Горячей линии» в течение одного года;
* Специальная профилактика (выполняется в случае, если гарантийный срок превышает

**Размер и Вес**

* Размеры (ВхШхГ):

247х205х381мм (9,72х8,07х14,99 дюйма)

С лотком отбракованных карт/ выходным накопителем в задней части:

247х205х487 мм (9,72х8,07х19,17 дюйма)

* Вес: 4,02 кг(8,86 фунта)

С лотком отбракованных карт/ выходным накопителем в задней части: 4,11кг (9,06 фунта)